# Programmation sous Arduino IDE

Dans un premier temps, Les capteurs et les actionneurs envisagés de notre projet sont : capteur DHT11, capteur d’humidité de sol, capteur lumière, pompe, ventilateur et matrice LED seront définit au début de code Arduino tout en attribuant chacun son propre pin.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

On déclare après le mode de pin de chaque composons en tant qu’entrée ou sortie

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

On déclare aussi un ensemble de variables qui seront traitées dans des fonctions pour calculer les facteurs climatiques.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

La déclaration de mode des pin et l’initiation de moniteur série aussi de certains capteurs sera fait dans la boucle setup ()

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Maintenant, on commence par créer les fonctions qui traiteront les calculs des facteurs climatiques. Alors on commence par la première fonction nommé température qui prend en charge le capteur DHT11 et le ventilateur. Si la température ambiante mesuré par le DHT11 supérieure à la température de seuil (ici on a pris un exemple de 30°C) le ventilateur va être déclenché sinon il reste toujours en repos.

Les valeurs mesurées de la température et l’humidité d’air seront visualiser dans le moniteur série de l’Arduino IDE, pareil pour l’état de ventilateur.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

La deuxième fonction envisagée est destinée pour le calcul de l’humidité du sol, on commence par afficher la valeur analogie mesurée par le capteur puis on affiche sa valeur numérique en pourcentage. Notre valeur de seuil choisit ici c’est 500, autrement dit 50%

Donc si l’humidité du sol mesuré supérieur à 50% on allume la pompe pour 3s pour quelle irrigue la plante puis on l’éteint et vice versa.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

La dernière fonction sera réservée pour le calcul de l’éclairage donc si l’éclairage mesuré par la photorésistance est inférieur à 300 lux, on affiche un message que le milieu est sombre d’où on déclenche la matrice de LED sinon cette dernière reste toujours en repos toute en gardant un message affiché qui indique l’état du capteur et la matrice LDR

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Finalement, on appelle ces trois fonctions dans la boucle loop () pour que les facteurs de climat seront mis toujours sous test continue.


Une image contenant texte

Description générée automatiquement

# Conception du prototype de la serre agricole sous SOLIDWORKS

La conception 3D sous SolidWorks nous garantit de concevoir notre prototype de manière très précise, donc on a réalisé la conception de notre serre sous forme d’une petite armoire avec un paroi en plexiglass transparent.

On a fixé la partie électrique derrière la serre pour un raison esthétique, donc voilà ci-dessous la conception réalisée :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure 1 conception en vue de face

Figure 2 conception en vue d'arrière